Dieses Archiv enthält Firmware für die Elektronische Leitspindelsteuerung.

Für jede Hardware-Revision gibt es einen eigenen Ordner.


Unterschiede der Revisionen:

Revision 3   hat in der unteren Reihe 6 Tasten
Revision 4.0 hat in der unteren Reihe 7 schwarzeTasten
Revision 4.1 hat in der unteren Reihe 1 rote Taste und 6 schwarze Tasten
Revision 5   hat in der unteren Reihe 8 Tasten


Bitte wählen Sie den passenden Ordner und kopieren Sie die enthalteten Dateien in einen Ordner auf Ihre Festplatte oder einen USB-Stick.
Die genaue Vorgehensweise finden Sie unter

https://www.rocketronics.de/softwareaenderungen

