364  30.10.2018
- Der Vorschub beim Schlichtgang konnte in manchen Fällen sehr hohe Werte annehmen, das ist nun beschränkt auf maximal 5mm/U
- Ein kleiner Fehler bei der Übernahme der Z-Position als Endsposition durch drücken der P0-Taste ist behoben.
  Der Wert wurde zwar korrekt übernommen, wenn man ihn dann aber mit dem Drehknopf ändern wollte sprang er auf 0 zurück.

363  26.10.2018

- Neues Parametermenü in vielen Modi erlaubt die direkte Einstellung weiterer Parameter wie Schneidenradius,
  Schlichtzugabe, Schlichtvorschub usw.
  Alle Einstellungen dort sind auch in den normalen Einstellungen der ELS verfügbar.
  Erreichbar ist das Parametermenü durch drücken von FN+"Nach Unten"-Taste
  Verlassen wird das Menü mit der FN-Taste oder indem man über den obersten Punkt hinaus nach oben navigiert.
  Ob ein Parametermenu in den Modus zur Verfügung steht sieht man am Menüsymbol ganz oben rechts im Display.
  
- Einstellbar ist nun auch eine Verlangsamung im Schlichtgang, sowohl prozentual zum eingestellten Vorschub
  als auch mit festem Wert. So kann schnell geschruppt und fein geschlichtet werden.
  Dies ist in allen Modi bis auf den Gewindemodi und beim Bohren wirksam.
  
- Neuer Bohrmodus! - Bohren mit Bohrer im Werkzeughalter. 2 Modi: 1=Spanbrechen, 2=Voller Rückzug auf 0 bei
  jedem Durchgang. Einstellbar sind Rückzugtiefe sowie Wartezeit bei vollem Rückzug.

- Neuer Modus: RILLE. Mit Rille kann eine kreisförmige Rille gedreht werden, z.B. für Seilrollen.
  Es ist dabei eine runde Schneide nötig! Der Schneidenradius muss angegeben werden.
  Die Rille wird definiert durch den Durchmesser in Z und die Tiefe in X.

- Statt bisher eine gibt es jetzt 4 Gewindedrehstrategien, auswählbar im Parametermenü des jeweiligen Modus:
     * Radialzustellung wie bisher, mit kleiner werdenden Zustellungen
     * Einfache Flankenzustellung,
     * Modifizierte Flankenzustellung und
     * Wechselnde Flankenzustellung
     Empfohlen wird die modifizierte Flankenzustellung, bei ganz kleinen Maschinen die einfache
     Flankenzustellung, da wird nur auf einer Seite geschnitten.
     Wichtig dabei ist die Angabe des Flankenwinkels (60° bei metrischen Gewinden, 55° bei US-Gewinden),
     das geht im Parametermenü der Gewindedrehmodi.

- Ein Fehler konnte zum Absturz führen wenn die Spindel direkt nach dem EInschalten aktiviert wurde. Das ist behoben.
- Fehlerkorrektur beim Winkelmodus, da wurde der Winkel überschrieben wenn man mit dem Cursor nach unten bewegte


362  03.10.2018

In den Innendrehmodi (Innendrehen, Innengewinde) ist es jetzt auch wie in den anderen Modi möglich beim manuellen Verfahren der X-Achse Postitionen anzufahren. Die Achse stoppt in Richtung des Werkstücks (also von positiven zu negativen Werten) bei 0 und bei der eingestellten X Endposition. 


361 BETAVERSION 03.07.2018

Diese Betaversion ist die erste mit Rillen-Funktion. 
Die Rille kann in Durchmesser und Tiefe angegeben werden, Schnitt ist nur mit runden Schneiden möglich!

360  10.06.2018

- Die Speicherung des Vorschubs wurde geändert um die Anzahl der Schreibzyklen zu verringern
- Die Positionen für X und Z werden jetzt für die Laufzeit getrennt für jeden Modus gespeichert. Damit kann man für jede Modus die Positionen eingeben, diese bleiben bis zum Ausschalten erhalten.


359  12.02.2018

- Die Taste P0 kann jetzt die aktuelle Position von Z und X in ZP und XP speichern. Wenn ZP=0 ist und die Taste P0 gedrückt ist wird die aktuelle Position in ZP gesetzt. Das Selbe geht für XP.

- Bei Kegel- und Radiusdrehen wird jetzt mind. 0,2mm vor dem Werkstück Abstand gehalten. 


358 Beta 11.01.2018
- Sprachauswahl Deutsch + Englisch über das Menü


357 Beta 01.01.2018
- Neuer Modus "Freistich". Dieser Modus erzeugt Gewindefreistiche nach DIN 76-1 Tiefe in X muss angegeben werden, Länge in Z wird automatisch berechnet, kann aber verlängert werden. ACHTUNG: Nur mit 55° oder 35° Wendeplatten oder spitz angeschliffene Drehstähle arbeiten, da sonst Kollisionsgefahr besteht.

-Anzahl der Zustellungen in X wurden bei allen Modi von 30 auf 99 erhöht.


356     29.12.2017
- Verbesserungen beim Getriebe-Modus, dort werden jetzt auch Anfahrt-und Bremsrampen gefahren
Außerdem kann man dort jetzt sowohl negative als auch positive Endpositionen anfahren
- Neue Einstellung "ENCODER UMKEHREN". Damit kann die Drehrichtung des Spindelencoders umgekehrt werden.

355	11.11.2017
Kegel- und Radienfunktionen fertig gestellt.
Radienfunktionen laufen nur auf Hardware Version 4.1 und 5!

354	05.11.2017
Verbesserungen bei den Radienfunktionen

352  31.10.2017
- Das Drehen von konkaven und konvexen Innen- und Außenradien ist jetzt möglich, vier neue Modi sind dafür hinzu gekommen.
- Tastenbehandlung wurde verbessert, unbeabsichtigtes Wechseln des Modus wird nun verhindert.

351	23.10.2017
Ein Fehler bei beim Innenkegeldrehen wurde beseitigt.

350	21.10.2017
- Radienkorrektur für die Kegeldrehfunktion hinzugefügt.
An letzter Stelle der EInstellungen finden sich ein Wert für "Plattenradius"
Dort kann der Schneidenradius der Platte angegeben werden. Dieser Radius wird dann berücksichtigt beim Drehen von Kegeln.
- Allgemeine Optimierungen und Fehlerkorrekturen

346	20.10.2017
Fehler in der Zustellung beim Kegeldrehen wenn die Motorumkehr an der X-Achse aktiviert war.

317	18.10.2017
Außen- und Innenkegel Funktionen hinzugefügt

186	08.08.2017
Änderung der Timeoutdauer für den Software-Index des Encoders. Dadurch wird Index-Fehler vermieden

108	19.03.2017
Verzögerungszeit nach Richtungssignalen erhöht, manche Endstufen schalteten nicht sicher in die richtige Richtung.


104 	19.03.2017
Dies ist die erste Ausgabe der neuen 2-Achs-Software für die Elektronische Leitspindel.
