ELS 3 Firmware Änderungen

10.14
- Im schrittweisen Verfahren der X-Achse mit XSTEP wurde in manchen Fällen ein Schritt zuviel ausgegeben.
- Fehler im Modus RILLE, dort wurde bei der Schlichtfahrt teils die Startposition in X nicht korrekt angefahren.
- Neu bei Rille: Die Endkontur wird nun von Links und von Rechts geschnitten damit die Antriebsspindeln der Achsen immer im Eingriff sind.

10.13
 - Im Parametermenü bei Kegel/ Radiendrehen konnte man den Schlichtvorschub nicht unter 100% stellen.
 - Ein Fehler beim Kegelgewindedrehen sorgte im Radialen Schnittmodus dafür dass die X-Achse viel zu weit zurück gezogen wurde.

10.12
- Das Drücken der STOP-Taste im Stoßen-Modus stoppte nicht immer den ganzen Zyklus. Das ist behoben.
- Für Schrittweiten von 0,01 mm musste bisher der Encoderknopf UND die FN-Taste gedrückt sein. Das wurde verbessert, es reicht
  nun aus die FN-Taste zu drücken und den Encoder zu drehen. Der Encoderknopf muss dabei nicht mehr gedrückt gehalten werden.


10.11

- Kegelgewinde sind jetzt auch möglich, im Parametermenü kann das Kegelverhältnis angegeben werden. Bei 1:0 wird ein normales gerade Gewinde geschnitten, bei höher als 1:0 wird ein Kegelgewinde geschnitten.  Üblich sind z.B. 1:16 bei Hydraulikfittings

- Im Kegelmodus kann jetzt auch ein Kegelverhältnis angegeben werden (Im Parametermenü). Ist eine Länge des Kegels (ZP) bereits eingegeben wird das passende XP aus dem Kegelverhgältnis berechnet.
Ändert man XP ändert sich entsprechend auch das Kegelverhältnis. Ändert man die Länge des Kegels passt die Steuerung XP entsprechend des Kegelverhältnisses an. Man kann damit also die Kegellänge einfach ändern wobei der Kegelwinkel dann gleich bleibt.
Mit Hilfe des Kegelverhältnisses kann man nun auch gängige Kgeel wie MK2 (1:20,020) oder MK3 (1:19,922) sehr einfach und exakt drehen: Einfach den größten Durchmesser abdrehen, Länge (ZP) und Kegelverhätnis angeben und los gehts.

- Im Getriebemodus wird die Endstufe für die X-Achse beim Start des Z-Antriebs deaktiviert, damit man bei laufendem Zyklus von Hand zustellen kann.
 Man kann bei gestopptem Zyklus mit den Verfahrtaster verfahren, der Motor wird automatisch aktiviert, beim Start des Zyklus wird der X-Antrieb aber wieder deaktiviert.

- Die Taste P0 setzt nun auch im Parametermenü die Werte auf 0 bzw. auf einen Standardwert


10.10
- AUX4 wird für 1 Sekunde HIGH (3,3V) nach Fertigstellung oder Abbruch eines Zyklus. Damit können Frequenzumrichter gestoppt werden.  Dazu ist es aber notwendig an Ausgang AUX4 über einen FET/Transistor/Optokoppler ein Schaltrelais zu steuern dass dann den STOP-Eingang des Umrichters aktiviert.
- Schleifen heißt jetzt Stossen. Es ist jetzt möglich einen Wert für XP anzugeben, und nach Start, wie in den anderen Modi auch, die Anzahl der Durchgänge anzugeben. Dabei wird nur die Einstellung für X Ap Schlicht für die Ermittlung der Anzahl der Durchgänge verwendet, die Zustellungen sind somit gleichmäßig. Damit kann man also Schleifen und dabei auch bei jeden Durchgang in X zustellen. Neu dabei: Man kann damit jetzt Nutenstoßen! (bei stehender Spindel natürlich!). Die Zustellungen sind auf 0,001mm genau einstellbar.
- Fehlerbehebung bei der Zustellung der Konkaven Radien, da wurde beim Schruppen unabhängig von den eingestellten Maßen immer eine kreisförmige Kontur geschnitten. Das ist nun behoben.
- Neuer Rillenmodus mit der Möglichkeit auch elliptische Rillen und Kugelabschnitte zu drehen. Dazu kann man nun Breite und Radius unterschiedlich angeben. Außerdem ist es möglich eine Verschiebung über oder unter 0 einzugeben (Über Paramatermenü). So sind tiefe oder flache Rillen möglich. Die einzelnen Zustellungen erfolgen zeilenweise wie beim Außendrehen. Ein erster Einstich auf volle Tiefe ist NICHT mehr notwendig.


10.09  10.11.18
- Änderung bei der schnellen Rückfahrt in Zyklen. Dort wird nun erst langsam das Umkehrspiel ausgeglichen damit die Mutter der Z-Achse voll im Eingriff ist bevor die schnelle Fahrt begonnen wird.
- Einschalten bei laufender Spindel ist jetzt möglich
- LCD-Refresh neu geregelt, max. 15x pro Sekunde
- On-the-fly einstellung der Taktfrequenz des Schrittgenerators abhängig von der Eilgangsgeschwindigkeit der Achsen



10.08 30.10.2018
- Der Vorschub beim Schlichtgang konnte in manchen Fällen sehr hohe Werte annehmen, das ist nun beschränkt auf maximal 5mm/U.
  Man kann es höher stellen, nach einem Neustart steht es dann wieder auf 100% des normalen Vorschubs.
- Ein kleiner Fehler bei der Übernahme der Z-Position als Endsposition durch drücken der P0-Taste ist behoben.
  Der Wert wurde zwar korrekt übernommen, wenn man ihn dann aber mit dem Drehknopf ändern wollte sprang er auf 0 zurück.

10.07 28.10.2018

- Fehlerkorrektur beim Winkelmodus, da wurde der Winkel überschrieben wenn man mit dem Cursor nach unten bewegte
- Fehlerkorrektur beim Radiusdrehen, da wurde beim Innenradius für die langsamere Schlichtfahrt nur der Prozentuale Verlangsamung übernommen, nicht der Diskrete Wert.
- Fehler bei der Speicherung des reduzierten Vorschubs im Schlichtgang wurde behoben.
- Neuer Modus: RILLE. Mit Rille kann eine kreisförmige Rille gedreht werden, z.B. für Seilrollen. Es ist dabei eine runde Schneide nötig! Der Schneidenradius muss angegeben werden.
  Die Rille wird definiert durch den Durchmesser in Z und die Tiefe in X.

10.06 07.10.18

- Neues Parametermenü in vielen Modi erlaubt die direkte Einstellung weiterer Parameter wie Schneidenradius, Schlichtzugabe, Schlichtvorschub usw.
- Einstellbar ist nun auch eine separate Vorschubgeschwindigkeit im Schlichtgang. So kann schnell geschruppt und fein geschlichtet werden. Wahlweise geht das von 10-100% und darüber hinaus auch direkt in mm/U in 0,001 mm/U Schritten.
- Neuer Bohrmodus! - Bohren mit Bohrer im Werkzeughalter. 2 Modi: 1=Spanbrechen, 2=Voller Rückzug auf 0 bei jedem Durchgang. Einstellbar sind Rückzugtiefe sowie Wartezeit bei vollem Rückzug.
- Gewindereparatur ist nun möglich. Während des Gewindeschnitts kann die SPindel abgestellt werden und dann Xoff und Zoff gedrückt werden um so die Achsen von Hand verfahren zu können.
  So kann man die Schneide exakt in die Gewinderille einpassen.
  Eine Anpassung an bestehende Gewinde ist so leicht möglich. Handräder am Plan- und Oberschlitten sind dazu aber notwendig.
- Statt bisher eine gibt es jetzt 4 Drehstrategien, auswählbar im Parametermenü des jeweiligen Modus:
     * Radialzustellung wie bisher, mit kleiner werdenden Zustellungen
     * Einfache Flankenzustellung,
     * Modifizierte Flankenzustellung und
     * Wechselnde Flankenzustellung
     Empfohlen wird die modifizierte Flankenzustellung, bei ganz kleinen Maschinen die einfache Flankenzustellung, da wird nur auf einer Seite geschnitten.
     Wichtig dabei ist die Angabe des Flankenwinkels (60° bei metrischen Gewinden, 55° bei US-Gewinden), das geht im Parametermenü der Gewindedrehmodi.


10.05 27.09.18

In den Innendrehmodi (Innendrehen, Innengewinde) ist es jetzt auch wie in den anderen Modi möglich beim manuellen Verfahren der X-Achse Postitionen anzufahren. Die Achse stoppt in Richtung des Werkstücks (also von positiven zu negativen Werten) bei 0 und bei der eingestellten X Endposition. 

Ein Drehencoder kann nun an den Erweiterungsport an AUX1-3 angeschlossen werden um so den Drehencoder an einem externen Schaltpult o. ä. verlegen zu können.Somit sind nun alle Bedienelemente extern zu verwenden. 
Der eingebaute Encoder und der zusätzliche externe Encoder laufen dann parallel. Wichtig: Die Eingänge sind nur für 3,3V-Signale geeignet, daher NUR die 3,3V Versorgung des Erweiterungsports verwenden! Beispielschaltung siehe Handbuch.

10.04 25.08.18

- Ein Fehler erlaubte nur eine maximale Drehzahl von 2600 U/min, das wurde behoben und durch weitere Optimierungen sind nun bis zu 3300 U/min möglich (bei einer Impulszahl des Encoders von 400). Wir empfehlen jedoch nicht über 3000 U/min damit noch genügend Reserven vorhanden sind. 
Gewindedrehen ist nun bis 1400 U/min möglich.

- Durch Halbieren der Encoder-Impulsrate auf 200 Impulse/Umdrehung kann die maximale Drehzahl auf 6000 U/min allgemein und 2800 U/min beim Gewindedrehen verdoppelt werden. Die Impulsrate muss immer sowohl am Encoder als auch in den Einstellungen der ELS geändert werden!


10.02 11.06.18

- Darstellungsfehler beim Vorschub im Schleifmodus behoben
- In den Getriebemodi konnte nur mit START gestoppt werden, das geht nun auch mit STOP (es geht nun beides, Start+Stop stoppen den Vorschub)
- Neue Einstellung "X-Achse Jogtasten invertieren" erlaubt die Invertierung der manuellen Verfahrtasten der X-Achse. Speziell für Schrägbettmaschinen.


10.01 10.06.18

- Die Speicherung des Vorschubs wurde geändert um die Anzahl der Schreibzyklen zu verringern
- Die Positionen für X und Z werden jetzt für die Laufzeit getrennt für jeden Modus gespeichert. Damit kann man für jede Modus die Positionen eingeben, diese bleiben bis zum Ausschalten erhalten.



10.00 Erste Version